本ドライバを使用するための概略を記載いたします

１．日本語の場合、「jp」フォルダにある[DMT-DDSetup.msi]もしくは[DMT-DDSetup_ms.msi]を実行して頂き、DMT-DDをインストールしてください。
　　英語の場合は、「en」フォルダにある[DMT-DDSetup.msi]もしくは[DMT-DDSetup_ms.msi]を実行して頂き、DMT-DDをインストールしてください。
　（OSがWindowsXP/7/8/8.1の場合、[DMT-DDSetup.msi]を実行する。Windows10の場合、[DMT-DDSetup_ms.msi]を実行する。）

２．デスクトップにある、DMT-DDのショートカットを起動してください。

３．ユーザーマニュアルを参考に、「モニタ構成」と「Tablet PC設定」を実行し、モニタの割り付けを実施してください。
　　シングルモニター、デュアルモニターに関わらず、実施してください。

４．抵抗膜タッチパネルをご使用の場合、位置合わせのキャリブレーションを実施してください。
　　位置合わせのキャリブレーションを実行するため、「基本設定」項目を開いて頂き
　　「調整」項目内の、「4 点補正」または「9 点補正」をクリックしてください。
　　キャリブレーションスクリーンが起動しますので、各ポイントをタッチしてください。

　　投影型静電容量タイプは基本的に位置合わせのキャリブレーションは不要です。しかし、環境補正のための
　　キャリブレーションは必要ですので、「基本設定」→「ハードウェア設定」タブにある
　　タッチパネルメンテナンスを実行してください。


ここまでで、基本的な準備は終了です。

